


ANFRAGEFORMULAR

PHOTOVOLTAIK

**Ihre Daten**

|  |
| --- |
| Firma : |
| Vor- und Nachname : |
| Straße und Hausnummer : |
| PLZ und Ort : |
| Telefon : |
| E-Mail : |

**Gebäudeinformationen**



a)

b)

f)

)

d)

)

c)

)

e)

)

|  |
| --- |
| a) Länge First : |
| b) Länge Traufe : |
| c) Abstand Traufe-First : |
| d) Dachneigung : |
| e) Gebäudehöhe : |
| f) Gebäudebreite : |

**Dachinformationen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dachform :  Satteldach  Walmdach  Pultdach  Flachdach | | | | | | | |
| Montageart :  Aufdach  Indach  Einlegesysteme  Aufständerung Süd  Aufständerung Ost/West | | | | | | | |
| Dacheindeckung : | Pfanne | Biber | Schindel | Welleternit | Trapezblech | | |
|  | Sandwich | Folie | Bitumen | Falzdach |  | |
|  |  |  |  |  | |  |
| Dachkonstruktion :  Sparren/Holz  Sparren/Metall  Pfetten/Holz  Pfetten/Metal | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Abstand Sparren/Pfetten (gemessen Mitte/Mitte) : cm | |
| Abmessungen Pfetten/Sparren : Breite cm | |
|  | Höhe cm |
| Ausrichtung des Daches (0°=Süd; 90°=West; -90°=Ost) : ° | |
| Attika (bei Flachdach) : Breite cm | |
|  | Höhe cm |



Sparren

)

Pfetten

)



ANFRAGEFORMULAR

PHOTOVOLTAIK

**Unterkonstruktion**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| einlagig  zweilagig | | | | | | | |
| Gewünschte Befestigung :  Pfannenhaken  Biberhaken  Stockschraube  Trapezblechschelle  Falzklemme  SingleFix  Clap Fit H  AluTile (mit Ziegelersatz) | | | | | | | |
| Abstand : |  | cm | |  | |  |  |
| Dämmung :  Aufdach | | |  | | mm (Dicke) | | |

**Generator**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modultyp :  poly  mono | | | | | | | |
| Spezifikation :  mono black  schwarzer Rahmen  silbener Rahmen | | | | | | | |
| Modulhersteller :  LG Solar  Jinko Solar  Talesun  Heckert Solar | | | | | | |  |
| Modulleistung : |  | | Watt |  | |  |  |
| Modulausrichtung :  hochkant  quer | | | | | | | |
| DC-Leistungslänge  (Generator -> Wechselrichter) : | |  | | | m  4 mm²  6 mm² | | |

**Wechselrichter**

|  |
| --- |
| Hesteller :  Fronius  Solar Edge  Kostal  Kaco  SMA |
| Garantieverlängerung :  10 Jahre  15 Jahre  20 Jahre  25 Jahre |



ANFRAGEFORMULAR

PHOTOVOLTAIK

**Stromverbrauch**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jahresstromverbrauch : |  | kWh | |
| Verbrauchsprofil :  ab Mittags  vorrangig Abends  Ganztags  hoher Taganteil | | | |
| Interesse an Stromspeicher? :  Ja  Nein | | |  |

Welche Anforderungen soll der Speicher erfüllen? (z. B. Drehstrom-, Insel-, Notstromfähig, …)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Dachskizze (bitte mit Maßangaben + Störobjekten)**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Bitte richten Sie Ihre Anfrage an Ihren zuständigen Ansprechpartner**

**von solar-pur AG oder an bestellung@solar-pur.de**